Práctica de laboratorio: Trabajar con archivos de texto en la CLI (versión para el instructor)

**Nota para el instructor**: Los elementos con color de fuente rojo o resaltados en gris indican texto que aparece solo en la copia del instructor.

# Objetivos

El objetivo de este laboratorio, es familiarizar el uso de editores de texto y archivos de configuración de la línea de comando de Linux.

Parte 1: Editor gráfico de texto

Parte 2: Editor de texto por línea de comando

Parte 3: Trabajar con archivos de configuración

# Recursos necesarios

* Máquina virtual CyberOps Workstation

# Instrucciones

## Editores de texto gráficos

Antes de trabajar con archivos de texto en Linux, deben familiarizarse con los editores de texto.

Los editores de texto pertenecen a una de las categorías más antiguas de aplicaciones creadas para computadoras. Linux, al igual que muchos otros sistemas operativos, tiene muchos editores de texto diferentes, con diversas características y funciones. Algunos editores de texto tienen interfaces gráficas, mientras que otros solo se pueden utilizar desde la línea de comandos. Cada editor de texto tiene un conjunto de características diseñadas para admitir una situación de trabajo específica. Algunos editores de texto están enfocados en la programación y tiene características como resaltado de sintaxis, correspondencia de paréntesis y corchetes, buscar y reemplazar, compatibilidad con expresiones regulares multilínea, corrector ortográfico y otras características centradas en la programación.

Para guardar espacio y mantener la máquina virtual ligera, la **máquina virtual Cisco CyberOps** solo incluye **SciTE** como una aplicación gráfica de editor de texto. **SciTE** es un editor de texto simple, pequeño y rápido. No tiene muchas características avanzadas, pero es totalmente compatible con el trabajo que se realiza en este curso.

**Nota**: La elección del editor de texto es personal. Ningún editor de texto es mejor que otro. El mejor editor de texto es con el que se sientan más cómodo y se adapte mejor a su trabajo.

### Abrir SciTE desde la GUI

* + - 1. Inicien sesión en la VM CyberOps con **analyst** como usuario y **cyberops** como contraseña. En toda esta práctica de laboratorio se utiliza la cuenta **analyst** como el usuario de ejemplo.
      2. En la barra superior, diríjase a **Aplicaciones > CyberOPS > SciTE** para abrir el editor de texto **SciTE**.
      3. **SciTE** es simple, pero tiene ciertas características importantes: entorno con fichas y resaltado de sintaxis, entre otras. Trabajen algunos minutos con SciTE. En el área de trabajo principal, escriban o copien y peguen el siguiente texto:

“El espacio es grande. Realmente grande. Simplemente no creerán lo vasto, enorme y abominable grande que es. Es decir, pueden pensar que la farmacia está lejos, pero no puede compararse con el espacio”.

― Douglas Adams, The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy

* + - 1. Hagan clic en **File** > **Save** (Archivo > Guardar) para guardar el archivo. Observen que **SciTE** trata de guardar el archivo en el directorio de inicio del usuario actual (analyst) de manera predeterminada. Llame **space.txt** al archivo y haga clic en **Guardar**.
      2. Cierren **SciTE**; para ello, hagan clic en el icono de la **X** del ángulo superior derecho de la ventana y, luego, vuelvan a abrir **SciTE**.
      3. Hagan clic en **File** > **Open…** (Archivo > Abrir…) y busquen el archivo que acaban de guardar: **space.txt**.

#### Pregunta:

¿Pudieron encontrar space.txt inmediatamente?

No

* + - 1. Aunque SciTE está buscando en el directorio correcto (/home/analyst), no se ve space.txt. Esto se debe a que SciTE está buscando extensiones conocidas, y .txt no es una de ellas. Para mostrar todos los archivos, hagan clic en el menú desplegable de la parte inferior de la ventana **Open File** (Abrir archivo) y seleccionen **All Files (\*)** (Todos los archivos [\*]).
      2. Seleccione **space.txt** para abrirlo.

**Nota**: Si bien los sistemas de archivos Linux no dependen de las extensiones, algunas aplicaciones como **SciTE** pueden tratar de utilizarlas para identificar tipos de archivos.

* + - 1. Cierren space.txt cuando hayan terminado.

### Abrir SciTE desde el terminal

* + - 1. Como alternativa, también pueden abrir SciTe desde la línea de comandos. Hacer click en el icono del terminal localizado en el Dock de la parte inferior del escritorio. Se abrirá el emulador de **terminales**.
      2. Escriban **ls** para ver el contenido del directorio actual. Observen que **space.txt** está en la lista. Esto quiere decir que no han proporcionado información sobre la ruta para abrir el archivo.
      3. Escriba **scite space.txt** para abrir **SciTE**. Tengan presente que con esto no solo se abrirá **SciTE** en la GUI, sino que también se cargará automáticamente el archivo de texto space.txt que se creó previamente.

[analyst@secOps ~]$ **scite space.txt**

* + - 1. Fíjense que aunque **SciTE** está abierto en primer plano, la ventana del terminal que se utiliza para abrirlo sigue abierta en segundo plano. Además, observen que en la ventana del terminal que se utilizó para abrir **SciTE** ya no aparece el cursor.

#### Pregunta:

¿Por qué no se muestra el prompt en el terminal?

Porque la terminal está ejecutando SciTE, por lo tanto, no puede recibir comandos.

* + - 1. Cierren esta instancia de **SciTE**; para ello, haga clic en el icono de la X como antes o regrese a la ventana del terminal desde la que se abrió **SciTE** y detenga el proceso. Pueden detener el proceso si presionan **CTRL+C**.

**Nota**: Iniciar **SciTE** desde la línea de comandos es útil cuando se quiere ejecutar **SciTE** como **root**. Simplemente antepongan el comando **sudo** a **scite**: **sudo scite**.

* + - 1. Cierren **SciTE** y pasen a la sección siguiente.

## Editores de texto de la línea de comandos

Si bien los editores de texto gráficos son prácticos y fáciles de usar, los basados en la línea de comandos con muy importantes en computadoras con Linux. El principal beneficio de los editores de texto basados en la línea de comandos es que permiten editar un archivo de texto desde una shell remota de una computadora remota.

Tenga en cuenta el siguiente escenario. Un usuario tiene que realizar tareas administrativas en una computadora con Linux pero no está sentado al frente de este equipo. Entonces, utiliza **SSH** para iniciar una shell remota a la computadora antes mencionada. En la shell remota basada en texto, es posible que la interfaz gráfica no esté disponible y eso hace que resulte imposible trabajar con editores de texto gráficos. En este tipo de situación, los editores de texto basados en texto son cruciales.

**Nota**: Esto resulta especialmente cierto cuando se establecen conexiones con servidores remotos sin periféricos que no tienen interfaz GUI.

La **máquina virtual de Cisco CyberOps** incluye algunos editores de texto basados en línea de comandos. Este curso se enfoca en **nano**.

**Nota**: Otro editor de texto extremadamente popular se llama **vi**. Aunque la curva de aprendizaje de **vi** se considera empinada, **vi** es un editor de texto muy potente basado en la línea de comando. Está incluido de manera predeterminada en todas las distribuciones de Linux y su código original se creó en 1976. Existe una versión actualizada de **vi** que se llama **vim**, y significa vi-improved (vi-mejorado). Actualmente, la mayoría de los usuarios de **vi** en realidad están utilizando la versión actualizada: **vim**.

Debido a la falta de soporte gráfico, **nano** (o GNU **nano**) se puede controlar solamente desde el teclado. **CTRL+O** guarda el archivo actual; **CTRL+W** abre el menú de búsqueda. GNU **nano** utiliza una barra de accesos directos de dos líneas en la parte inferior de la pantalla; allí se incluyen varios comandos para el contexto actual. Después de abrir nano, presionen **CTRL+G** para ver la pantalla de ayuda y una lista completa.

* + - 1. En la ventana del terminal escriban **nano space.txt** para abrir el archivo de texto que crearon en la Parte 1.

[analyst@secOps ~]$ **nano space.txt**

* + - * 1. **Nano** se abrirá y cargará automáticamente el archivo de texto **space.txt**. Aunque puede parecer que el texto está truncado o incompleto, no es así. Como el texto se creó sin caracteres de retorno y la justificación de línea no está habilitada de manera predeterminada, **nano** está mostrando una línea de texto larga.

Utilicen las teclas Inicio y Fin del teclado para desplazarse rápidamente hasta el comienzo y el final de una línea, respectivamente.

¿Qué carácter utiliza nano para indicar que una línea continúa más allá de los límites de la pantalla?

El signo mayor que (>) o el signo de dólar ($), dependiendo de la versión nano.

* + - 1. Como se muestra en las líneas de acceso directo de la parte inferior, **CTRL+X** puede utilizarse para salir de **nano**. **Nano** le preguntará si desea guardar el archivo antes de salir (“Y” para Sí o “N” para No). Si eligen ‘Y’, se les solicitará que presionen Intro para aceptar el nombre de archivo proporcionado, cambiar el nombre de archivo o introducir un nombre de archivo si se trata de un documento nuevo sin nombre.
      2. Para controlar **nano** pueden utilizar las teclas **CTRL**, **ALT**, **ESCAPE** o **META**. La tecla **META** es la tecla del teclado que tiene el logotipo de Windows o Mac, dependiendo de la configuración del teclado.

La navegación en nano es muy simple. Utilicen las flechas para desplazarse por los archivos. También se pueden utilizar las teclas **RePág** y **AvPág** para saltar páginas enteras hacia adelante o hacia atrás. Trabajen unos minutos con **nano** y con su pantalla de ayuda. Para entrar a la pantalla de ayuda presionen **CTRL+G**. Presione **q** para salir de la pantalla de ayuda y volver a la edición de documentos en nano.

## Trabajar con archivos de configuración

En Linux, todo es tratado como un archivo, incluyendo la memoria, los discos, el monitor, los archivos y los directorios. Desde el punto de vista del sistema operativo, todo es un archivo. No debería sorprendernos que el propio sistema esté configurado por medio de archivos. Conocidos como archivos de configuración, suelen ser archivos de texto y son utilizados por diversas aplicaciones y servicios para almacenar ajustes y valores de configuración correspondientes a cada aplicación o servicio específico. En Linux, prácticamente todo depende de archivos de configuración para funcionar. Algunos servicios no tienen solo uno sino varios archivos de configuración.

Los usuarios con los niveles de permisos correctos utilizan editores de texto para cambiar el contenido de dichos archivos de configuración. Después de realizados los cambios, se guarda el archivo que ya puede ser utilizado por el servicio o la aplicación relacionados. Los usuarios pueden especificar exactamente cómo quieren que se comporte cualquier aplicación o servicio determinado. Cuando se abren, los servicios y las aplicaciones comprueban el contenido de archivos de configuración específicos y ajustan su comportamiento en consecuencia.

### Localizar archivos de configuración

El autor del programa define la ubicación de la configuración correspondiente a un programa determinado (servicio o aplicación). Por ese motivo, se debe consultar la documentación cuando se evalúa la ubicación del archivo de configuración. Sin embargo, convencionalmente, en Linux, los archivos de configuración que se utilizan para configurar aplicaciones del usuario a menudo se ubican en el directorio de inicio del usuario, mientras que los archivos de configuración utilizados para controlar servicios que abarcan a todo el sistema se ubican en el directorio **/etc**. Los usuarios siempre tienen permiso para escribir en sus propios directorios de inicio, y pueden configurar el comportamiento de las aplicaciones que utilizan.

* + - 1. Utilicen el comando **ls** para generar una lista de todos los archivos presentes en el directorio de inicio de **analyst**:

[analyst@secOps ~]$ **ls –l**

total 20

drwxr-xr-x 2 analyst analyst 4096 Mar 22 2018 Desktop

drwxr-xr-x 3 analyst analyst 4096 Apr 2 14:44 Downloads

drwxr-xr-x 9 analyst analyst 4096 Jul 19 2018 lab.support.files

drwxr-xr-x 2 analyst analyst 4096 Mar 21 2018 second\_drive

-rw-r--r-- 1 analyst analyst 255 Apr 17 16:42 space.txt

Aunque se muestran algunos archivos, ninguno de ellos parece ser un archivo de configuración. Esto se debe a que la convención es ocultar los archivos de configuración alojados en los directorios de inicio anteponiendo un carácter de “.” (punto) a sus nombres.

* + - 1. Vuelvan a utilizar el comando **ls**, pero esta vez agreguen la opción **–a** para incluir los archivos ocultos en la salida:

[analyst@secOps ~]$ **ls –a**

total 144

drwx------ 14 analyst analyst 4096 Apr 17 16:34 .

drwxr-xr-x 3 root root 4096 Mar 20 2018 ..

-rw------- 1 analyst analyst 424 Apr 17 12:52 .bash\_history

-rw-r--r-- 1 analyst analyst 21 Feb 7 2018 .bash\_logout

-rw-r--r-- 1 analyst analyst 57 Feb 7 2018 .bash\_profile

-rw-r--r-- 1 analyst analyst 97 Mar 20 2018 .bashrc

-rw-r—r— 1 analista 141 Feb 7 2018 .bashrc\_stock

drwxr-xr-x 8 analyst analyst 4096 Mar 25 12:18 .cache

drwxr-xr-x 10 analyst analyst 4096 Jul 19 2018 .config

drwxr-xr-x 2 analyst analyst 4096 Mar 22 2018 Desktop

-rw-r--r-- 1 analyst analyst 23 Mar 23 2018 .dmrc

drwxr-xr-x 3 analyst analyst 4096 Apr 2 14:44 Downloads

drwx------ 3 analyst analyst 4096 Mar 22 2018 .gnupg

-rw------- 1 analyst analyst 2520 Mar 24 12:32 .ICEauthority

drwxr-xr-x 2 analyst analyst 4096 Mar 24 2018 .idlerc

drwxr-xr-x 9 analyst analyst 4096 Jul 19 2018 lab.support.files

-rw------- 1 analyst analyst 61 Mar 24 12:36 .lesshst

drwxr-xr-x 3 analyst analyst 4096 Mar 22 2018 .local

drwx------ 5 analyst analyst 4096 Mar 24 2018 .mozilla

drwxr-xr-x 2 analyst analyst 4096 Mar 21 2018 second\_drive

-rw-r--r-- 1 analyst analyst 255 Apr 17 16:42 space.txt

<Some output omitted>

* + - 1. Utilicen el comando **cat** para mostrar el contenido del archivo **.bashrc**. Este archivo se utiliza para configurar el comportamiento y la personalización de terminales específicos del usuario.

[analyst@secOps ~]$ **cat .bashrc**

export EDITOR=vim

PS1='\[\e[1;32m\][\u@\h \W]\$\[\e[0m\] '

alias ls="ls --color"

alias vi="vim"

Por el momento, no se preocupen demasiado por la sintaxis de .bashrc. Lo que es importante observar es que .bashrc contiene la configuración correspondiente al terminal Por ejemplo: la línea PS1='\[\e[1;32m\][\u@\h \W]\$\[\e[0m\] ' define la estructura del cursor en el cursor que muestra el terminal: [nombredeusuario@dir\_actual del nombredehost], seguido por un signo de dólar, todo en color verde. Ciertas configuraciones adicionales incluyen accesos directos a comandos como ls y vi. En este caso, cada vez que el usuario escribe ls, el shell lo convierte automáticamente en ls –color para exhibir una salida codificada por colores correspondiente a ls (los directorios en azul, los archivos comunes en gris, los archivos ejecutables en verde, etc.).

La sintaxis específica está fuera del alcance de este curso. Lo importante es entender que las configuraciones del usuario convencionalmente se almacenan como archivos ocultos en el directorio de inicio del usuario.

* + - 1. Mientras que los archivos de configuración relacionados con aplicaciones del usuario convencionalmente se ubican en el directorio de inicio del usuario, los relacionados con servicios que abarcan a todo el sistema se colocan en el directorio **/etc**, por convención. Los servicios web, servicios de impresión, servicios FTP y los servicios de correo electrónico son ejemplos de servicios que afectan todo el sistema y cuyos archivos de configuración se almacenan en **/etc**. Tengan presente que los usuarios comunes no tienen acceso de lectura a **/etc**. Esto es importante porque restringe la capacidad para cambiar la configuración de servicios que abarcan a todo el sistema solamente al usuario **raíz**.

Utilice el comando **ls** para generar una lista con el contenido del directorio **/etc**:

[analyst@secOps ~]$ **ls /etc**

adjtime host.conf mke2fs.conf rc\_maps.cfg

apache-ant hostname mkinitcpio.conf request-key.conf

apparmor.d hosts mkinitcpio.d request-key.d

arch-release ifplugd modprobe.d resolv.conf

avahi initcpio modules-load.d resolvconf.conf

bash.bash\_logout inputrc motd rpc

bash.bashrc iproute2 mtab rsyslog.conf

binfmt.d iptables nanorc securetty

ca-certificates issue netconfig security

crypttab java-7-openjdk netctl services

dbus-1 java-8-openjdk netsniff-ng shadow

default kernel nginx shadow-

depmod.d krb5.conf nscd.conf shells

dhcpcd.conf ld.so.cache nsswitch.conf skel

dhcpcd.duid ld.so.conf ntp.conf ssh

dkms ld.so.conf.d openldap ssl

drirc libnl openvswitch sudoers

elasticsearch libpaper.d os-release sudoers.d

environment lightdm pacman.conf sudoers.pacnew

ethertypes locale.conf pacman.conf.pacnew sysctl.d

filebeat locale.gen pacman.d systemd

fonts locale.gen.pacnew pam.d tmpfiles.d

fstab localtime pango trusted-key.key

gai.conf login.defs papersize udev

gemrc logrotate.conf passwd UPower

group logrotate.d passwd- vdpau\_wrapper.cfg

group- logstash pcmcia vimrc

group.pacnew lvm pkcs11 webapps

grub.d machine-id polkit-1 wgetrc

gshadow mail.rc profile X11

gshadow- makepkg.conf profile.d xdg

gshadow.pacnew man\_db.conf protocols xinetd.d

gtk-2.0 mdadm.conf pulse yaourtrc

gtk-3.0 mime.types rc\_keymaps

* + - 1. Utilizar el comando **cat** para mostrar el contenido del archivo **bash.bashrc**:

[analyst@secOps ~]$ **cat /etc/bash.bashrc**

#

# /etc/bash.bashrc

#

# If not running interactively, don't do anything

[[ $- != \*i\* ]] && return

[[ $DISPLAY ]] && shopt -s checkwinsize

PS1='[\u@\h \W]\$ '

case ${TERM} in

xterm\*|rxvt\*|Eterm|aterm|kterm|gnome\*)

PROMPT\_COMMAND=${PROMPT\_COMMAND:+$PROMPT\_COMMAND; }'printf "\033]0;%s@%s:%s\007" "${USER}" "${HOSTNAME%%.\*}" "${PWD/#$HOME/\~}"'

;;

screen)

PROMPT\_COMMAND=${PROMPT\_COMMAND:+$PROMPT\_COMMAND; }'printf "\033\_%s@%s:%s\033\\" "${USER}" "${HOSTNAME%%.\*}" "${PWD/#$HOME/\~}"'

;;

esac

[ -r /usr/share/bash-completion/bash\_completion ] && . /usr/share/bash-completion/bash\_completion

[analyst@secOps ~]$

La sintaxis de **bash.bashrc** está fuera del alcance de este curso. Este archivo define el comportamiento predeterminado del shell para todos los usuarios. Si un usuario quiere personalizar el comportamiento de su propio shell, se puede anular el comportamiento predeterminado si se edita el archivo **.bashrc** ubicado en el directorio de inicio del usuario. Como se trata de una configuración que abarca a todo el sistema, el archivo de configuración se ubica en **/etc**, por lo que solo puede ser editado por el usuario **raíz**. Por lo tanto, el usuario tendrá que iniciar sesión como root para modificar **bash.bashrc**.

#### Pregunta:

¿Por qué los archivos de configuración de las aplicaciones del usuario se guardan en el directorio de inicio del usuario y no en **/etc**, junto con los demás archivos de configuración que abarcan a todo el sistema?


Los usuarios regulares no tienen permiso para escribir a /etc. Como Linux es un sistema operativo multiusuario, colocar archivos de configuración de aplicación de usuario en /etc evitaría que los usuarios pudieran personalizar sus aplicaciones.

### Editar y guardar archivos de configuración

Como ya se mencionó, los archivos de configuración se pueden editar con editores de texto.

Editemos **.bashrc** para cambiar el color del indicador del shell de verde a rojo para el usuario **analyst**.

* + - 1. Primero, abra **SciTE**; para ello, seleccione **Aplicaciones**>**CyberOPS**>**SciTE** desde la barra de herramientas situada en la parte superior de la pantalla de la **VM CyberOPS de Cisco**.
      2. Seleccionen **File**>**Open** (Archivo > Abrir) para abrir la ventana Open File (Abrir archivo) de **SciTE**.
      3. Como **.bashrc** es un archivo oculto sin extensión, SciTE no lo muestra en la lista de archivos. Si la característica Ubicación no está visible en el cuadro de diálogo, cambie el tipo de archivo que se muestra seleccionando **Todos los archivos (\*)** en el cuadro desplegable de tipo, como se muestra a continuación. Se muestran todos los archivos en el directorio de inicio del analista.
      4. Seleccione **.bashrc** y haga clic en **Abrir**.
      5. Ubiquen el 32 y reemplácenlo por un 31. 32 es el código de color correspondiente al verde, mientras que 31 representa al rojo.



* + - 1. Seleccionen **File**>**Save** (Archivo > Guardar) para guardar el archivo, y hagan clic en el icono de la **X** para cerrar **SciTE**.
      2. Hagan clic en el icono del terminal ubicado en el Dock, en la parte inferior central de la pantalla de la **VM Cisco CyberOPS**. El cursor debería verse de color rojo y no verde.

#### Pregunta:

La ventana del terminal que ya estaba abierta, ¿también cambió de color, de verde a rojo? Explique.

No. El archivo .bashrc se ejecuta y se aplica cuando se abre por primera vez un terminal, de modo que los cambios realizados en el archivo .bashrc no afectarán a los terminales que se abrieron anteriormente.

* + - 1. El mismo cambio se podría haber hecho desde la línea de comando con un editor de texto como **nano**. En una ventana del terminal nueva escriban **nano .bashrc** para abrir **nano** y cargarle automáticamente el archivo **.bashrc**:

[analyst@secOps ~]$ **nano .bashrc**

GNU nano 4.9.2 File: .bashrc

export EDITOR=vim

PS1='\[\e[1;31m\][\u@\h \W]\$\[\e[0m\] '

alias ls="ls --color"

alias vi="vim"

[ Read 5 lines ]

^G Get Help ^O Write Out ^W Where Is ^K Cut Text ^J Justify ^C Cur Pos

^X Exit ^R Read File ^\ Replace ^U Uncut Text^T To Spell ^\_ Go To Line

* + - 1. Cambien el 31 por un 33. 33 es el código de color correspondiente al amarillo.
      2. Presionen **CTRL+X** para guardar y **Y** para confirmar. El editor de texto **nano** también ofrece cambiar el nombre del archivo. Simplemente presionen **INTRO** para utilizar el mismo nombre: **.bashrc**.
      3. El editor de texto **nano** terminará, y volverá al shell prompt. Esta vez vuelva a cargar el terminal bash introduciendo el comando **bash** en el terminal. El cursor ahora debería verse de color amarillo y no rojo.

### Editar archivos de configuración correspondientes a servicios

Los archivos de configuración que abarcan a todo el sistema no son muy diferentes de los archivos de aplicación de usuario. **nginx** es un servidor web ligero que está instalado en la **Máquina virtual Cisco CyberOPS**. Se puede personalizar **nginx** cambiando su archivo de configuración, que se encuentra en **/etc/nginx**.

* + - 1. Primero abran el archivo de configuración de **nginx** con **nano**. El nombre del archivo de configuración que utilizamos aquí es **custom\_server.conf**. A continuación, observen que el comando está precedido por el comando **sudo**. Después de escribir **nano**, incluyan un espacio y el switch **-l** para activar la numeración de líneas.

[analyst@secOps ~]$ **sudo nano -l /etc/nginx/custom\_server.conf**

[sudo] contraseña para analyst:

Utilicen las teclas de las flechas para desplazarse por el archivo.

GNU nano 4.9.2 /etc/nginx/custom\_server.conf

1

2 #user html;

3 worker\_processes 1;

4

5 #error\_log logs/error.log;

6 #error\_log logs/error.log notice;

7 #error\_log logs/error.log info;

8

9 #pid logs/nginx.pid;

10

11

12 events {

13 worker\_connections 1024;

14 }

15

16

17 http {

18 include mime.types;

19 default\_type application/octet-stream;

20

21 #log\_format main '$remote\_addr - $remote\_user [$time\_local] "$request" '

22 # '$status $body\_bytes\_sent "$http\_referer" '

23 # '"$http\_user\_agent" "$http\_x\_forwarded\_for"';

24

25 #access\_log logs/access.log main;

26

27 sendfile on;

28 #tcp\_nopush on;

29

30 #keepalive\_timeout 0;

31 keepalive\_timeout 65;

32

33 #gzip on;

34

35 types\_hash\_max\_size 4096;

36 server\_names\_hash\_bucket\_size 128;

37

38 server {

39 listen 81;

40 server\_name localhost;

41

42 #charset koi8-r;

43

44 #access\_log logs/host.access.log main;

45

46 location / {

47 root /usr/share/nginx/html;

48 index index.html index.htm;

49 }

<Some output omitted>

**Nota**: Convencionalmente, se utilizan extensiones **.conf** para identificar archivos de configuración.

* + - 1. Aunque que el archivo de configuración tiene muchos parámetros, configuraremos solo dos: el puerto nginx escucha en busca de conexiones entrantes, y el directorio desde el que atenderá páginas web, incluido el archivo de la página de inicio HTML del índice.
      2. Observen que, en la parte inferior de la ventana (arriba de los comandos de nano), el número de línea se ve resaltado y litado. En la línea 39, cambien el número de puerto de **81** a **8080.** Esto le indicará a nginx que escuche solicitudes HTTP en el puerto **TCP 8080**.
      3. A continuación, diríjase a la línea 47 y cambie la ruta de **/usr/compartir/nginx/html/** a **/usr/share/nginx/html/text\_ed\_lab/**.

**Nota**: Tomen la precaución de no quitar el signo de punto y coma del final de la línea; si lo hacen, **nginx** arrojará un error al arrancar.

* + - 1. Presionen **CTRL+X** para guardar el archivo. Presionen **Y** y luego **INTRO** para confirmar y utilizar **custom\_server.conf** como nombre de archivo.
      2. Escriban el comando que se indica a continuación para ejecutar nginx utilizando el archivo de configuración modificado:

[analyst@secOps ~]$ **sudo nginx -c custom\_server.conf**

* + - 1. Hagan clic en el icono del navegador web del Dock para abrir Firefox.
      2. En la barra de direcciones, escriban **127.0.0.1:8080** para conectarse a un servidor web aojado en el puerto 8080 de la máquina local. Debería aparecer una página relacionada con esta práctica de laboratorio.
      3. Después de que hayan podido abrir la página de inicio de **nginx**, miren el mensaje de conexión en la ventana del terminal.

#### Pregunta:

¿A qué se refiere el mensaje de error?

El mensaje de error fue generado por la conexión exitosa de la página web y parece ser causado por un archivo favicon.ico que falta en el directorio lab.support.files.

* + - 1. Para cerrar el servidor web de **nginx** presionen **INTRO** y les aparecerá un símbolo del sistema; allí escriban el siguiente comando en la ventana del terminal:

[analyst@secOps ~]$ **sudo pkill nginx**

* + - 1. Pueden probar si el servidor **nginx** realmente está cerrado si primero borran el historial reciente del navegador web y, luego, lo cierran y vuelven a abrirlo para finalmente dirigirse a la página de inicio de nginx: 127.0.0.1:8080.

#### Pregunta:

¿Aparece la página web?

No.

**Desafío**: ¿Editar el archivo**/etc/nginx/custom\_configuration.conf** con SciTE? Describan el proceso a continuación.

Recuerden: como el archivo está almacenado en /etc, necesitarán permisos de usuario raíz para editarlo.

Desde una ventana de terminal, emita sudo scite /etc/nginx/custom\_configuration.conf para iniciar scite como root.

# Reflexión

Dependiendo del servicio, es posible que haya más opciones disponibles para su configuración.

La ubicación del archivo de configuración, su sintaxis y sus parámetros disponibles variarán según el servicio. Siempre consulten la documentación si necesitan información.

Los permisos son una causa muy común de problemas. Asegúrense de tener los permisos correctos antes de tratar de editar archivos de configuración.

Lo más frecuente es que sea necesario reiniciar los servicios para que los cambios surtan efecto.

Fin del documento